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معاونت تحقیقات و فناوری
"بسمه تعالی"

عنوان خبر:
ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروی ضدافسردگی سرترالین
اهمیت موضوع:
سرترالین در درمان اختلالات مختلفی از جمله افسردگی و اختلال وسواس فکری-عملی استفاده می‌شود. استفاده طولانی مدت از سرترالین منجر به عوارض جانبی مختلفی می شود که می‌تواند بر سلامت بیمار تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، توسعه روش‌های تجزیه ای ساده و حساس برای تشخیص آن ضروری است.
مهمترین یافته ها:  
در اين کار تحقيقاتي الکترود صفحه چاپی با نانوکامپوزیت MWCNTs حاوی نانوذرات ZnO اصلاح گرديده و رفتار الکتروشيميايي آن‌ با استفاده از تکنيکهاي ولتامتري بررسي گرديد. سپس از اين الکترود اصلاح شده براي اندازه گيري کمي سرترالین استفاده شده است. حسگر اصلاح شده با تأثیر کاتالیزوری بر اکسیداسیون سرترالین باعث افزایش جریان و کاهش پتانسیل پیک اکسایش سرترالین شد. براي این گونه مورد مطالعه برخي پارامترهاي مهم تجزيهاي مانند ضريب انتقال، ضريب انتشار، دامنه خطي غلظت و حد تشخيص توسط تکنيک هاي الکتروشيميايي نيز محاسبه گرديده‌ است. در نهایت، به منظور ارزيابي کارايي الکترود ساخته شده، از الکترود مورد نظر براي اندازهگيري سرترالین در نمونه حقيقي استفاده شد.

پیشنهادات کاربرد نتایج:   
نانو کامپوزیت سنتز شده به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد الکتروشیمیایی و مساحت سطح بزرگ و ويژگي‌هاي کاتاليستي فوق‌العاده می تواند برای ساخت سایر حسگرهای الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار بگیرد و امکان تعیین کمی غلظت سرترالین را در سطح نانومولار فراهم کند. این نانو کامپوزیت توانایی کاهش  اضافه پتانسيل واکنش‌هاي الکتروشيميايي و ارتقای برگشت‌پذيري آن‌ها را دارد. چنین الکترودی به دلیل قابلیت تکرار پذیری بالا، فرایندهای ساخت آسانتر ، انتخاب پذیری عالی، فعالیتهای کاتالیزوری بسیار خوب ، سادگی و حساسیت نسبت به الکترودهای معمولی مزایای خاصی را ارائه می دهد.
کلمات کلیدی: افسردگی ،سرترالین، حسگر الکتروشیمیایی، نانوکامپوزیت، الکترود صفحه چاپی
لینک مقاله چاپ شده:
https://www.chemmethod.com/article_229277.html
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